Praktikum 1

Routing Statis

|  |  |
| --- | --- |
| No | Keterangan |
| 1 | Buatlah Topologi dengan Packet Tracer sebagai berikut |
|  | |
| 2 | Berikan IP kepada Router dan PC sebagai berikut |
| Router0 - Gig0/0 : 10.10.10.1 255.255.255.252  Router0 – Gig0/1 : 192.168.0.1 255.255.255.0  Router1 – Gig0/0 : 10.10.10.2 255.255.255.252  Router1 – Gig0/1 : 192.168.1.1 255.255.255.0  PC0 : 192.168.0.2 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1  PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1 | |
| 3 | Konfigurasikan Static Routing |
| Router0 : 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2  Router1 : 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.1 | |
| 4 | Tes PING dari Ujung ke Ujung, dan Pastikan Sukses |
|  | |
| 5 | Selesai |